Załącznik nr 6 - szczegółowa lista przedmiotów

**RFP – 023197–2022/ABM/04/00011/0012/0013 - Przetarg na sprzęt BHP Respi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N** | **Nazwa produktu** | **Ilość sztuk** |
| 1 | Kombinezon ochronny typu Tyvek, antyelektrostatyczny. Rozmiar S (szwy oklejone taśmą), kat III, pakowane po 20 szt. lub 25 szt. | 200 |
| 2 | Kombinezon ochronny typu Tyvek, antyelektrostatyczny. Rozmiar M (szwy oklejone taśmą), kat III, pakowane po 20 szt. lub 25 szt. | 200 |
| 3 | Kombinezon ochronny typu Tyvek, antyelektrostatyczny. Rozmiar L (szwy oklejone taśmą), kat III, pakowane po 20 szt. lub 25 szt. | 50 |
| 4 | Kombinezon ochronny typu Tyvek, antyelektrostatyczny. Rozmiar XL (szwy oklejone taśmą), kat III, pakowane po 20 szt. lub 25 szt. | 50 |
| 5 | Obuwie ochronne – jednorazowe, pakowane po 50 szt. | 2000 |
| 6 | Osłona na buty Tyvek z podeszwą antypoślizgową kat. III, pakowane po 100/200 sztuk | 400 |
| 7 | Półmaska oddechowa wielokrotnego użytku 3M seria 7500 lub odpowiednik, pakowane po 1 szt. | 8 |
| 8 | Filtry przeciwpyłowe kat III kompatybilne z półmaską, pakowane po 1 komplet | 20 |
| 9 | Zestaw startowy Versaflo TR-300 przeznaczony do ochrony dróg oddechowych - w skład zestawu wchodzą: jednostka napędowa, filtr cząstek stałych, filtr wstępny, pas standardowy, akumulator o zwiększonej pojemności, ładowarka, wąż oddechowy, wskaźnik powietrza, pakowanie po 1 zestaw | 2 |
| 10 | Filtry p/pyłowy do jednostki napędowej Versaflo do TR-300, pakowane po 1 komplecie (2 filtry) | 10 |
| 11 | Prefiltr do jednostki Versaflo TR-300, pakowane po 10 szt. | 20 |
| 12 | Rękawice, nitrylowe, bezpudrowe roz. S kat. III, pakowane po 100 szt. | 500 |
| 13 | Rękawice, nitrylowe, bezpudrowe roz. M kat. III, pakowane po 100 szt. | 2000 |
| 14 | Rękawice, nitrylowe, bezpudrowe roz. L kat. III, pakowane po 100 szt. | 2000 |
| 15 | Rękawice, nitrylowe, bezpudrowe roz. XL kat. III, pakowane po 100 szt. | 500 |
| 16 | Fartuchy ochronne – jednorazowe, pakowane po 10 szt. | 500 |
| 17 | Okulary ochronne laboratoryjne typ 1F, regulowana długość zauszników, waga nie przekracza 40 g, pakowane wg złożonego zamówienia | 20 |
| 18 | Nauszniki przeciwhałasowe na pałąku, pasywne, EN 352-1, pakowane po 1 szt. | 5 |
| 19 | Mata absorbcyjna uniwersalna w rolce, pakowane po 1 szt. | 2 |